|  |  |
| --- | --- |
| Монтаж | на панели |
| Цикл программирования | на неделю (7 дней), далее автоматическое повторение недельной программы. |
| Ежедневное исполнение программы | с 6-ю (максимум) действиями включения и отключения |
| Поддержка памяти таймера при пропадании питающего напряжения | до 60 дней (встроенный аккумулятор). |
| Отверстие для монтажа | Φ 64 мм |
| Глубина для монтажа | 21 мм |
| Напряжение | ~220В |
| Потребляемая мощность | 4.4Вт |
| Потребление тока без нагрузки | 0.015mA |
| Погрешность срабатывания | ( -) 1 с / день |
| Рабочая температура | от -10 °C -55 °C |
| Минимальный период программирования | 1 мин |
| Количество каналов | 1 |
| Количество ячеек памяти | 16 |
| Размер | 6 см х 6 см х 3 см |

**Начало работы.**

**Настройка часов.**

Необходимо установить текущий день недели и время. Для этого нажмите и удерживайте кнопку clock часов и нажимайте кнопки:

week - для выставления дня недели. Нажимайте на кнопку week до того, пока в верхней части дисплея не загорится значение, соответствующее текущему дню недели.

SU- Sunday – Воскресенье, MO-Monday-Понедельник, TU- Tuesday, WE-Wednesday, TH- Thursday, FR-Friday, SA-Saturday

hour - для выставления часов, и min - для выставления минут.

**Программирование реле времени.**

Для программирования автоматического включения и выключения нагрузки, нажмите на кнопку РROG. Кнопкой WEEK выбираются дни недели, по которым данное правило включения и отключения будет работать. Возможен выбор как нескольких предустановленных значений, так и выбор всех дней в недели, либо любого отдельного дня.

Кнопкой HOUR выставляем часы, кнопкой МIN - минуты срабатывания таймера (Аналогично настройке часов).

Первая цифра на дисплее в режиме программирования таймера – порядковый номер программы. Всего их может быть 16. Для каждой из программ есть два режима – вкл (ON) и выкл. (Off). Переключение между режимами производится кнопкой РROG. Когда на дисплее горит индикатор ON – мы настраиваем время срабатывания резе на замыкание. При индикации Off на дисплее – настраиваем время срабатывания реле на размыкание.

Для выхода из режима программирования нажмите CLOCK

Для того, чтобы удалить отдельную программу, нужно зайти в режим программирования, выбрать соответствующую программу и нажать на кнопку RECALL

Кнопка MANUAL позволяет вручную замкнуть или разомкнуть реле, ( при замкнутом загорается красный индикатор, и на дисплее горит сегмент "ON"(лампочка), при разомкнутом – на дисплее горит сегмент "OFF"(лампочка перечеркнута)и красный индикатор не горит.) либо выбрать режим авто (по расписанию)на дисплее горит сегмент " auto"

Для полного сброса устройства достаточно нажать на кнопку R.

Подключение реле.

К контактам INPUT подключается 220 . Контакты реле работают в режиме ключа, и замыкаются в ручном, либо в автоматическом режимах.